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                                                 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司

连江县直单位货物（设备）竞价报价文件
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一、网上竞价竞价函
致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 （项目名称：连江县直单位货物（设备）采购）、（项目编号：2016-CCZB-LJZ001） 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表（全名：汤灿华、职务：销售总监）经正式授权并代表竞价方（竞价方名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司、地址：厦门市软件园二期望海路23号506A） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表
（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以    转账     形式提交的竞价保证金，金额为   3000.00     元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
6、 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：厦门市软件园二期望海路23号506A   邮编： 361000  
电话： 05923921197     传真： 05923921198 

竞价代表姓名、职务：  汤灿华、销售总监    
手机： 13809555819   
竞价方全称（加盖公章）：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
日期 2016 年 3  月  22 日

二、竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司    
竞价项目编号：  2016-CCZB-LJZ001   

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	原产地
	原产商全称
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	1
	食用油质量安全检测仪
	斯坦道

STD-6800F
	厦门
	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
	1.检测项目：
检测项目检测限检测范围规格；
极性组分5%， 5-90% 无需试剂；
健康指数5%  ，5-90% 无需试剂；
酸价0.1(KOH)mg/g， 0.1-100 (KOH)mg/g ，100批次/套；
过氧化值0.058 g/100g，0.058-100 g/100g 100批次/套；
黄曲霉毒素B15μg/kg，5-80μg/kg，100批次/套。
2.技术指标：
1）光源：连续紫外光谱，寿命1000小时以上；
2）检测器：高灵敏度、高分辨率的光电检测器；
3) 滤光片示值误差：±5nm；
4) 检出极限：5×10-9 g/mL；
5) 测量线性：γ≥0.995；
6) 峰值强度重复性：≤1.5%；
7) 稳定度：零线漂移≤0.3%，示值上限≤1.5%；
8）存储：大于 100000组数据存储，支持用户扩容；
9）显示与输入：7寸1024*600高分辨率触摸屏、可实现多点触控，支持手写功能，长时不使用自动进入省电模式；
10）采用开源操作系统，以保证用户数据安全和避免知识产权纠纷，提供软件著作权证书，无限支持APP应用软件拓展, 仪器无需返厂，现场即可根据用户需求升级；
11）系统运行环境：仪器系统能够运行在ARM构架和X86构架的设备上；
12）打印：内置高速热敏打印机；
13）接口：RS-232和USB2.0，蓝牙，可直接接入以太网；
14）电源：220V AC，50/60Hz和车载12V DC/2A；
15）极性组分检测无需试剂，常温即可检测；
16）仪器开机自我诊断，检测操作过程能实现全自动化；
17）采用逻辑分析系统，样品检测出结果时间最短只需5 s，其中任一指标不合格则检测结束；
18)操作简单，实验过程无需自行配制标准溶液，无需自行校正仪器，可供检测人员现场直接操作；
19）仪器内置操作步骤的图文教程（清晰度不低于720P），方便用户自学或再培训；
20）采用美观、耐用的铝合金工具箱，提供完备的附件配置，保证用户于实验室或现场操作。
3、配置清单：
电子天平 0.01-200g 1台；小型水浴锅 1台；便携式超声波提取仪1台；比色皿  （10mm）   10个；烧杯   （50ml）   2个；洗瓶    1个；旋盖塑料管 （5ml）    5支；一次性样杯    （30ml） 500个；一次性吸管   （300μl）    500个；玻璃试管    （10ml）   4支；旋盖玻璃瓶   （25ml）    4支；旋盖塑料瓶    （500ml、100ml）    各1个；移液器吸头    （100～1000μl）    500个；移液器吸头    （1～5ml） 20个；药勺、样品剪、样品刀、记号笔各1把；定性滤纸7cm 1包；仪器可检项目中其他必备的耗材1套；产品使用说明书、合格证、保修卡 1套；配件箱（高分子聚合材料）1个。
	1台
	56810.00
元
	56810.00
元
	成交通知书发出之日起30个日历日内送货至用户指定地点并安装调试至正常使用。交货地点：连江县（具体按用户指定地点）

	1
	2
	重金属快速分析仪
	斯坦道HSTD-XG
	厦门
	
	1.检测项目：
重金属铅、0.05mg/kg；
重金属汞、0.05mg/kg；
重金属砷、0.05mg/kg；
总镉、0.05mg/kg；
六价铬、0.05mg/kg。
2.技术指标：
1)电极：使用长寿命分体式三电极体系（玻碳电极、铂电极、银/氯化银电极）；
2)准确度：±10%；
3)重复性：RSD<10%；
4)检测限：低于1mg/kg；
5)显示：仪器内嵌7英寸彩色触摸屏，触摸按键操作，简单易学，无需掌握专业知识即可使用；
6)电源： 220V AC，50/60Hz；
7)输入方式：采用全智能单一界面触摸操作，智能检测，达到一体化操作；
8)存储容量：50000组数据,原始数据可导出绘制图谱；
9)标准RS232 、USB接口；
10)仪器尺寸270*400*160mm；
11)打印功能：内置微型热敏打印机，也可外接打印机；12)电化学检测方法，检测限低，准确度高，重复性好，抗背景干扰能力强；
13）大米中镉元素的测定提供快速萃取法，样品处理过程无需使用强酸，无废气产生，样品处理时间小于15min；
14）无需连PC机，仪器直接显示检测图谱及相关检测数据。
15）一次可同时检测多种重金属元素，10分钟内给出检测结果，无需人工进行数据处理； 
16）仪器升级方便，可根据用户需求增加检测项目。
3、配置清单：
仪器主机一台1台；铝合金外箱1个；提取装置1台；提取杯    100ml  4个；粉碎机    150W 220V～50Hz    1台；便携式超声波提取仪1台；电子天平    0.01-200g  1个；电极盒   1号电极   1个；2号电极2个；3A电极1个；抛光粉（0.03um）1瓶；抛光布(1片装) 1片；塑料培养皿1个；镊子1个；不锈钢勺1个；电解池(含搅拌子）5个；电极线 0.45 m1根；玻璃烧杯25ml1个；标准液稀释瓶25ml1个；一次性吸管 100批次1包；剪刀1把；记号笔1个；电源线、电源适配器12 V    1个；使用说明书1本；合格证、保修卡1本；配置清单1本；镉  100批次；铅   100批次。
	1台
	93100.00
元
	93100.00
元
	成交通知书发出之日起30个日历日内送货至用户指定地点并安装调试至正常使用。交货地点：连江县（具体按用户指定地点）

	1
	3
	合成色素检测仪
	斯坦道CSTD-XG
	厦门
	
	1.检测限：
胭脂红 ：2.0mg/kg 1.0-150mg/kg；
苋菜红： 1.0mg/kg 1.0-150mg/kg；
柠檬黄：1.0mg/kg 1.0-200mg/kg；
日落黄：1.0mg/kg 1.0-200mg/kg；
靛蓝：0.5mg/kg 1.0-100mg/kg；
亮蓝：0.2mg/kg 1.0-100mg/kg；
赤鲜红：1.0mg/kg 1.0-30mg/kg；
诱惑红：1.0mg/kg 1.0-30mg/kg。
2.技术指标：
1）仪器操作简单，装有相关检测项目的检测程序，开机进入“检测项目”界面，点击以上检测项目，无需编程即可进入测试状态并能自动计算浓度得出结果；
2）检测项目扩充性强：仪器能够实现自动升级，即仪器可根据用户需求将由仪器本机的8个检测项目升级到更多的检测项目。
3）仪器满足波长范围340-860nm之间的全波长扫描检测，对检测项目的增加和升级；
4）采用混合衍射光栅和阵列接收器技术，整机实现光谱的快速全波段扫描，全波段扫描仅0.005s即可完成单个谱图扫描，瞬时测量；
5）检测速度快捷，样品前处理无需分离，即可实现多种合成色素的同时检测；
6）检测精度高。采用全息光栅技术的单色器、具有良好波长准确度和重复性，确保检测结果的准确性；
7）本仪器检测项目具备省级以上质量检测部门检测报告；
8）人性化设计较好：检测设备设计合理，操作简便、易学易会、快速掌握，较符合非专业检测人员使用；
9）实现检测操作全自动化。采用开机仪器自我诊断，波长自动校准系统，实时显示仪器性能状况，体现仪器全自动化；
10）操作简便性：内置运行频率为1GHz的核心处理软件，检测过程通过软件进行操作，实现检测全自动，简单易用；
11）简单直接的操作界面、设置内置热敏打印机打印测量数据、显示检测时间，日期和编号；
12）提供完备的附件配置。采用美观、耐用的铝合金包装箱，方便用户于现场检测或移动实验室使用；
13）光源：会聚式钨灯，寿命5000小时；
14）测定方式：食品安全检测专用模块；光谱扫描，定量测定；时间扫描；光度测量；
15）单色器：凹面平场全息光栅；
16）检测器：电荷耦合固体检测器；
17）测量部件：10mm、20mm光程（2种光程，适合更多的检测项目）；
18）电源：适用电压220V,频率50Hz-60Hz交流电及车载直流电源（12V）；
19）操作系统：完全嵌入式操作系统，集成2M-Flash存储器，有定时功能；也可与 电脑联机操作；
20）输入/显示：7英寸触摸显示屏， 
21）波长范围：340nm－860nm（标配，主机配置钨灯），只有钨灯才能达到该波长范围，从而实现全波长扫描检测；
22）数据分辨率：0.6nm；
23）光谱带宽：4±1nm；24）扫描速度：>4200nm/s。
3、配置清单：
主机1台；合成色素检测试剂 100批次/套    1套；一次性样品处理杯 30ml 100个；一次性塑料吸管 1ml 100个；玻璃试管 10ml 2个；旋盖样品杯   50ml 2个；样品剪1把；样品刀1把；记号笔1根；玻璃比色皿    10/20mm 各1套；铝合金箱 各1个。试管架3个；玻璃烧杯25ml，100ml各20个；玻璃试管100*15，21*150 各20支；玻璃试剂瓶500ml 3个；移液器100-1000μl2套；20-200μl 1套；1-5ml 1套；立式移液器架 1个；移液器吸头 100-1000μl 200个；10-100μl  100个； 1-5ml 20个；洗瓶3个；试管刷10支；实验服3套。
	1台
	38950.00元
	38950.00元
	成交通知书发出之日起30个日历日内送货至用户指定地点并安装调试至正常使用。交货地点：连江县（具体按用户指定地点）

	总价：壹拾捌万捌仟捌佰陆拾元整（大写）                 ￥：188860.00（小写）


竞价代表签字：    汤灿华           职务：  销售总监 

日期：   2016年3月22日  

三、货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章)：　厦门斯坦道科学仪器股份有限公司　

	合同包/品目号
	1/1
	货物名称
	食用油质量安全检测仪
	原产地
	厦门
	原厂商全称
	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
	型号规格
	STD-6800F
	数量
	1台

	详细技术规格性能说明：

1.检测项目：
检测项目检测限检测范围规格；
极性组分5%， 5-90% 无需试剂；
健康指数5%  ，5-90% 无需试剂；
酸价0.1(KOH)mg/g， 0.1-100 (KOH)mg/g ，100批次/套；
过氧化值0.058 g/100g，0.058-100 g/100g 100批次/套；
黄曲霉毒素B15μg/kg，5-80μg/kg，100批次/套。
2.技术指标：
1）光源：连续紫外光谱，寿命1000小时以上；
2）检测器：高灵敏度、高分辨率的光电检测器；
3) 滤光片示值误差：±5nm；
4) 检出极限：5×10-9 g/mL；
5) 测量线性：γ≥0.995；
6) 峰值强度重复性：≤1.5%；
7) 稳定度：零线漂移≤0.3%，示值上限≤1.5%；
8）存储：大于 100000组数据存储，支持用户扩容；
9）显示与输入：7寸1024*600高分辨率触摸屏、可实现多点触控，支持手写功能，长时不使用自动进入省电模式；
10）采用开源操作系统，以保证用户数据安全和避免知识产权纠纷，提供软件著作权证书，无限支持APP应用软件拓展, 仪器无需返厂，现场即可根据用户需求升级；
11）系统运行环境：仪器系统能够运行在ARM构架和X86构架的设备上；
12）打印：内置高速热敏打印机；
13）接口：RS-232和USB2.0，蓝牙，可直接接入以太网；
14）电源：220V AC，50/60Hz和车载12V DC/2A；
15）极性组分检测无需试剂，常温即可检测；
16）仪器开机自我诊断，检测操作过程能实现全自动化；
17）采用逻辑分析系统，样品检测出结果时间最短只需5 s，其中任一指标不合格则检测结束；
18)操作简单，实验过程无需自行配制标准溶液，无需自行校正仪器，可供检测人员现场直接操作；
19）仪器内置操作步骤的图文教程（清晰度不低于720P），方便用户自学或再培训；
20）采用美观、耐用的铝合金工具箱，提供完备的附件配置，保证用户于实验室或现场操作。
3、配置清单：
电子天平 0.01-200g 1台；小型水浴锅 1台；便携式超声波提取仪1台；比色皿  （10mm）   10个；烧杯   （50ml）   2个；洗瓶    1个；旋盖塑料管 （5ml）    5支；一次性样杯    （30ml） 500个；一次性吸管   （300μl）    500个；玻璃试管    （10ml）   4支；旋盖玻璃瓶   （25ml）    4支；旋盖塑料瓶    （500ml、100ml）    各1个；移液器吸头    （100～1000μl）    500个；移液器吸头    （1～5ml） 20个；药勺、样品剪、样品刀、记号笔各1把；定性滤纸7cm 1包；仪器可检项目中其他必备的耗材1套；产品使用说明书、合格证、保修卡 1套；配件箱（高分子聚合材料）1个。

	合同包/品目号
	1/2
	货物名称
	重金属快速分析仪
	原产地
	厦门
	原厂商全称
	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
	型号规格
	HSTD-XG
	数量
	1台

	详细技术规格性能说明：

1.检测项目：
重金属铅、0.05mg/kg；
重金属汞、0.05mg/kg；
重金属砷、0.05mg/kg；
总镉、0.05mg/kg；
六价铬、0.05mg/kg。
2.技术指标：
1)电极：使用长寿命分体式三电极体系（玻碳电极、铂电极、银/氯化银电极）；
2)准确度：±10%；
3)重复性：RSD<10%；
4)检测限：低于1mg/kg；
5)显示：仪器内嵌7英寸彩色触摸屏，触摸按键操作，简单易学，无需掌握专业知识即可使用；
6)电源： 220V AC，50/60Hz；
7)输入方式：采用全智能单一界面触摸操作，智能检测，达到一体化操作；
8)存储容量：50000组数据,原始数据可导出绘制图谱；
9)标准RS232 、USB接口；
10)仪器尺寸270*400*160mm；
11)打印功能：内置微型热敏打印机，也可外接打印机；12)电化学检测方法，检测限低，准确度高，重复性好，抗背景干扰能力强；
13）大米中镉元素的测定提供快速萃取法，样品处理过程无需使用强酸，无废气产生，样品处理时间小于15min；
14）无需连PC机，仪器直接显示检测图谱及相关检测数据。
15）一次可同时检测多种重金属元素，10分钟内给出检测结果，无需人工进行数据处理； 
16）仪器升级方便，可根据用户需求增加检测项目。
3、配置清单：
仪器主机一台1台；铝合金外箱1个；提取装置1台；提取杯    100ml  4个；粉碎机    150W 220V～50Hz    1台；便携式超声波提取仪1台；电子天平    0.01-200g  1个；电极盒   1号电极   1个；2号电极2个；3A电极1个；抛光粉（0.03um）1瓶；抛光布(1片装) 1片；塑料培养皿1个；镊子1个；不锈钢勺1个；电解池(含搅拌子）5个；电极线 0.45 m1根；玻璃烧杯25ml1个；标准液稀释瓶25ml1个；一次性吸管 100批次1包；剪刀1把；记号笔1个；电源线、电源适配器12 V    1个；使用说明书1本；合格证、保修卡1本；配置清单1本；镉  100批次；铅   100批次。

	合同包/品目号
	1/3
	货物名称
	合成色素检测仪
	原产地
	厦门
	原厂商全称
	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
	型号规格
	CSTD-XG
	数量
	1台

	详细技术规格性能说明：

1.检测限：
胭脂红 ：2.0mg/kg 1.0-150mg/kg；
苋菜红： 1.0mg/kg 1.0-150mg/kg；
柠檬黄：1.0mg/kg 1.0-200mg/kg；
日落黄：1.0mg/kg 1.0-200mg/kg；
靛蓝：0.5mg/kg 1.0-100mg/kg；
亮蓝：0.2mg/kg 1.0-100mg/kg；
赤鲜红：1.0mg/kg 1.0-30mg/kg；
诱惑红：1.0mg/kg 1.0-30mg/kg。
2.技术指标：
1）仪器操作简单，装有相关检测项目的检测程序，开机进入“检测项目”界面，点击以上检测项目，无需编程即可进入测试状态并能自动计算浓度得出结果；
2）检测项目扩充性强：仪器能够实现自动升级，即仪器可根据用户需求将由仪器本机的8个检测项目升级到更多的检测项目。
3）仪器满足波长范围340-860nm之间的全波长扫描检测，对检测项目的增加和升级；
4）采用混合衍射光栅和阵列接收器技术，整机实现光谱的快速全波段扫描，全波段扫描仅0.005s即可完成单个谱图扫描，瞬时测量；
5）检测速度快捷，样品前处理无需分离，即可实现多种合成色素的同时检测；
6）检测精度高。采用全息光栅技术的单色器、具有良好波长准确度和重复性，确保检测结果的准确性；
7）本仪器检测项目具备省级以上质量检测部门检测报告；
8）人性化设计较好：检测设备设计合理，操作简便、易学易会、快速掌握，较符合非专业检测人员使用；
9）实现检测操作全自动化。采用开机仪器自我诊断，波长自动校准系统，实时显示仪器性能状况，体现仪器全自动化；
10）操作简便性：内置运行频率为1GHz的核心处理软件，检测过程通过软件进行操作，实现检测全自动，简单易用；
11）简单直接的操作界面、设置内置热敏打印机打印测量数据、显示检测时间，日期和编号；
12）提供完备的附件配置。采用美观、耐用的铝合金包装箱，方便用户于现场检测或移动实验室使用；
13）光源：会聚式钨灯，寿命5000小时；
14）测定方式：食品安全检测专用模块；光谱扫描，定量测定；时间扫描；光度测量；
15）单色器：凹面平场全息光栅；
16）检测器：电荷耦合固体检测器；
17）测量部件：10mm、20mm光程（2种光程，适合更多的检测项目）；
18）电源：适用电压220V,频率50Hz-60Hz交流电及车载直流电源（12V）；
19）操作系统：完全嵌入式操作系统，集成2M-Flash存储器，有定时功能；也可与 电脑联机操作；
20）输入/显示：7英寸触摸显示屏， 
21）波长范围：340nm－860nm（标配，主机配置钨灯），只有钨灯才能达到该波长范围，从而实现全波长扫描检测；
22）数据分辨率：0.6nm；
23）光谱带宽：4±1nm；24）扫描速度：>4200nm/s。
3、配置清单：
主机1台；合成色素检测试剂 100批次/套    1套；一次性样品处理杯 30ml 100个；一次性塑料吸管 1ml 100个；玻璃试管 10ml 2个；旋盖样品杯   50ml 2个；样品剪1把；样品刀1把；记号笔1根；玻璃比色皿    10/20mm 各1套；铝合金箱 各1个。试管架3个；玻璃烧杯25ml，100ml各20个；玻璃试管100*15，21*150 各20支；玻璃试剂瓶500ml 3个；移液器100-1000μl2套；20-200μl 1套；1-5ml 1套；立式移液器架 1个；移液器吸头 100-1000μl 200个；10-100μl  100个； 1-5ml 20个；洗瓶3个；试管刷10支；实验服3套。


竞价代表签字：     汤灿华     
日期： 2016年3月22日 
四、所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
1、质量保证
（1）我方提供的是全新的货物。

（2）国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
（3）进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。
（4）我方所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。
（5）我方所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。若中标后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。
（6）我方承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书。
（7）按国家有关产品规定执行“三包”，提供的产品符合国家技术规格和质量标准的合格产品，整个设备制造过程严格按ISO9001质量体系要求执行，保证设备是全新、技术先进、质量优越、没有工艺上的缺陷，所有产品均为厂家原厂原包装，所供产品是合法渠道，所有货物保证是未使用过的全新设备。

2、设备安装及调试
（1）我方负责将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。
（2）我方在设备安装前派技术人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
（3）我方负责组织专业技术人员进行设备安装调试，向用户提供必须的基本装备，保证各项安装工作顺利进行。
（4）设备验收前，我方提供完整的技术资料，包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料。
（5）我方向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。
3、保修期

所有设备自经验收合格后提供一年免费保修，主要零部件实施五年免费保修，保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由我方负责包修、包换。
4、故障响应

全天24小时热线服务，2小时内给予答复，12小时以内排除故障。如12小时以内无法排除故障的，自接到维护电话二个日历日内到达现场。
5、交货

（1）我们已经储备足够能力生产食品安全检测设备及其配件，严格按照生产出厂程序要求，保证按期生产出合格的产品，同时我公司一贯采用不合格产品召回制度，使用户放心采用和使用我们的产品。

（2）交货期：成交通知书发出之日起30个日历日内送货至用户指定地点并安装调试至正常使用。
（3）交货地点：连江县（具体按用户指定地点）。
6、付款方式

货物验收合格后付一次性付清货款。
7、签订合同

我方在网上竞价采购通知书发出后三个工作日内与采购单位签订采购合同（网上竞价采购通知书在竞价结束后第二个工作日发出）。

8、本地售后

我方在本地具备完善的维修点或售后服务中心（拥有固定的维修场所，库存有一定批量的备品备件，具有售后服务专职工程师）
9、中标服务费用

我方在领取网上竞价采购通知书的同时按成交总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理人缴纳中标服务费。
竞价方全称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司（加盖公章）

竞价方代表签名：___汤灿华 ______
五、法定代表人授权书（原件）

__厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 （竞价方全称）法人代表授权 汤灿华 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的连江县直单位货物（设备）采购 项目（竞价文件编号__2016-CCZB-LJZ001 _）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）
法定代表人签字：    汤新华         
被授权人签字：      汤灿华         

被授权人职务：     销售总监       
                    竞价方全称（加盖公章）： 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司  

                                                    2016年3月22日

附法人代表和被授权人身份证复印件。
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
六、招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的    连江县直单位货物（设备）采购    项目（项目编号： 2016-CCZB-LJZ001）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！
竞价方全称（加盖公章）：__厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
    地址：_厦门市软件园二期望海路23号506A_     邮编：___361000___
    电话：_05923921197_     传真：___05923921198____
    竞价方授权代表签字：________汤灿华 __         __
    日期：___ 2016年3月22日___ 

七、报价方应交的其它资料

1、 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证

三证合一复印件：
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